{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":427,"n_cols":7,"rows_kept":427,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[390,1,390,4],[2,2,2,4],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6]]}
["Załącznik Nr 1A "]
[]
[null,null,"WYKAZ CEN"]
[]
[null,"Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ",null,null,null,"…………………………………………………………….."]
[null,"Adres:",null,null,null,"………………………………………………………………."]
[null,"NIP:",null,null,null,"………………………………………………………………."]
[null,"FAKS na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ",null,null,null,"………………………………………………………………"]
[null,"Adres email:",null,null,null,"………………………………………………………………."]
[]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"Rury PE  SDR 11 PN 16 do wody pitnej (I)"]
[1,"Fi 32","mb",1000]
[2,"Fi 32 trójwarstwowe","mb",1000]
[3,"Fi 40","mb",3000]
[4,"Fi 40 trójwarstwowa","mb",1000]
[5,"Fi 50 trójwarstwowa","mb",500]
[6,"Fi 63 trójwarstwowa","mb",1000]
[7,"Fi 75","mb",60]
[8,"Fi 90","mb",200]
[9,"Fi 90 trójwarstwowa","mb",1000]
[10,"Fi 110","mb",2500]
[11,"Fi 110 trójwarstwowa","mb",8000]
[12,"Fi 125","mb",12]
[13,"Fi 160","mb",2000]
[14,"Fi 160 trójwarstwowa","mb",2000]
[15,"Fi 200",null,500]
[16,"Fi 225","mb",700]
[17,"Fi 225 trójwarstwowa","mb",600]
[18,"Fi 280","mb",50]
[19,"Fi 315","mb",12]
[20,"Fi 400","mb",12]
[21,"Fi 450 trójwarstwowa","mb",12]
[22,"Fi 500","mb",10]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Rury PE  SDR 17  PN 10  do wody pitnej"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Fi 25","mb",50]
[2,"Fi 32","mb",1000]
[3,"Fi 40","mb",3000]
[4,"Fi 50","mb",500]
[5,"Fi 63","mb",1000]
[6,"Fi 75","mb",60]
[7,"Fi 90","mb",1000]
[8,"Fi 110","mb",2500]
[9,"Fi 125","mb",12]
[10,"Fi 160","mb",2000]
[11,"Fi 180","mb"]
[12,"Fi 225","mb",700]
[13,"Fi 225 trójwarstwowa","mb",500]
[14,"Fi 280","mb",50]
[15,"Fi 280 trójwarstwowa","mb",500]
[16,"Fi 315 trójwarstwowa","mb",12]
[17,"Fi 400","mb",12]
[18,"Fi 450","mb",12]
[19,"Fi 450 trójwarstwowa","mb",1300]
[20,"Fi 500","mb",10]
[21,"Fi 560 trójwarstwowa","mb",500]
[22,"Fi 630","mb",100]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Rura osłonowa PE"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Rura osłonowa Fi 110","mb",60]
[2,"Rura osłonowa Fi 160","mb",10]
[3,"Rura osłonowa Fi 225","mb",6]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Kształtki segmentowe do zgrzewania doczołowego do wody pitnej PN 16"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Tuleja kołnierzowa Fi 75  SDR 17","Szt",5]
[2,"Tuleja kołnierzowa Fi 90  SDR 11","Szt.",100]
[3,"Tuleja kołnierzowa Fi 90","szt",35]
[4,"Tuleja kołnierzowa Fi 110","szt",40]
[5,"Tuleja kołnierzowa Fi 110 SDR 11","Szt.",100]
[6,"Tuleja kołnierzowa Fi 160 SDR 11","szt",70]
[7,"Tuleja kołnierzowa Fi 160 SDR 17","Szt.",10]
[8,"Tuleja kołnierzowa Fi 225 SDR 17","szt",20]
[9,"Tuleja kołnierzowa Fi 280 SDR 17","szt",4]
[10,"Tuleja kołnierzowa Fi 300/355 SDR 17","Szt.",5]
[11,"Tuleja kołnierzowa Fi 315 SDR 17","Szt.",5]
[12,"Tuleja kołnierzowa Fi 400 SDR 17","Szt.",2]
[13,"Tuleja kołnierzowa Fi 450 SDR 17","Szt.",2]
[14,"Tuleja kołnierzowa Fi 450/500 SDR 17","Szt.",10]
[15,"Tuleja kołnierzowa Fi 500 SDR 17","Szt.",10]
[16,"Kołnierz Fi 63","Szt.",2]
[17,"Kołnierz Fi 75","Szt.",2]
[18,"Kołnierz Fi 90","szt",35]
[19,"Kołnierz Fi 110","szt",40]
[20,"Kołnierz Fi 160","szt",70]
[21,"Kołnierz Fi 225","szt",20]
[22,"Kołnierz Fi 280","szt",4]
[23,"Kołnierz Fi 315","szt",4]
[24,"Kołnierz Fi 400","szt",5]
[25,"Kołnierz Fi 450/500","Szt.",4]
[26,"Kołnierz Fi 500","szt",5]
[27,"Kołnierz do PE/PVC fi 100","szt",10]
[28,"Kołnierz do PE/PVC fi 400/450","szt",2]
[29,"Kołnierz stalowy fi 100x3","szt",2]
[30,"Kołnierz stalowy fi80x2","szt",1]
[31,"Kołnierz SYSTEM 2000 fi 100/110 ","szt",7]
[32,"Kołnierz ślepy fi 100","szt",15]
[33,"Trójnik Fi 90","szt",5]
[34,"Trójnik Fi 110","szt",10]
[35,"Trójnik Fi 160","szt",10]
[36,"Trójnik Fi 200","szt",1]
[37,"Trójnik Fi 225","szt",1]
[38,"Trójnik Fi 280","szt",1]
[39,"Trójnik Fi 110x90","szt",2]
[40,"Trójnik Fi 160x90","szt",5]
[41,"Trójnik Fi 160x110","szt",2]
[42,"Trójnik Fi 200x90","szt",1]
[43,"Trójnik Fi 200x110","szt",1]
[44,"Trójnik Fi 200x160","szt",1]
[45,"Trójnik Fi 225x90","szt",1]
[46,"Trójnik Fi 225x110","szt",1]
[47,"Trójnik Fi 225x160","szt",1]
[48,"Trójnik Fi 280x90","szt",5]
[49,"Redukcja Fi 110x90","szt",5]
[50,"Redukcja Fi 160x90","szt",5]
[51,"Redukcja Fi 160x110","szt",2]
[52,"Redukcja Fi 200x160","szt",1]
[53,"Redukcja Fi 225x160","szt",1]
[54,"Redukcja Fi 225x200","szt",1]
[55,"Kolano Fi 90 kąt 90","szt",20]
[56,"Kolano Fi 110 kąt 90","szt",20]
[57,"Kolano Fi 160 kąt 90","szt",10]
[58,"Kolano Fi 200 kąt 90","szt",2]
[59,"Kolano Fi 225 kąt 90","szt",2]
[60,"Kolano Fi 280 kąt 90","szt",1]
[61,"Kolano Fi 315 kąt 90","szt",1]
[63,"Łuk Fi 90 kąt 45","szt",10]
[64,"Łuk Fi 110 kąt 45","szt",5]
[65,"Łuk Fi 160 kąt 45","szt",20]
[66,"Łuk Fi 200 kąt 45","szt",5]
[67,"Łuk Fi 225 kąt 45","szt",2]
[68,"Łuk Fi 280 kąt 45","szt",4]
[69,"Łuk Fi 90 kąt 30","szt",2]
[70,"Łuk Fi 110 kąt 30","szt",2]
[71,"Łuk Fi 160 kąt 30","szt",2]
[72,"Łuk Fi 200 kąt 30","szt",1]
[73,"Łuk Fi 225 kąt 30","szt",1]
[74,"Łuk Fi 280 kąt 30","szt",1]
[75,"Łuk Fi 315 kąt 30","szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Kształtki wtryskowe do zgrzewania doczołowego do wody pitnej PN 16"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Tuleja kołnierzowa Fi 90","szt",3]
[2,"Tuleja kołnierzowa Fi 110","szt",4]
[3,"Tuleja kołnierzowa Fi 160","szt",7]
[4,"Tuleja kołnierzowa Fi 225","szt",2]
[5,"Tuleja kołnierzowa Fi 280","szt",2]
[6,"Tuleja kołnierzowa Fi 315 ","szt",1]
[7,"Kołnierz Fi 90","szt",3]
[8,"Kołnierz Fi 110","szt",4]
[9,"Kołnierz Fi 160","szt",7]
[10,"Kołnierz Fi 225","szt",2]
[11,"Kołnierz Fi 280","szt",2]
[12,"Trójnik Fi 75","szt",2]
[13,"Trójnik Fi 90","szt",2]
[14,"Trójnik Fi 110","szt",2]
[15,"Trójnik Fi 160","szt",2]
[16,"Trójnik Fi 200","szt",1]
[17,"Trójnik Fi 225","szt",1]
[18,"Trójnik Fi 280","szt",1]
[19,"Trójnik Fi 315","szt",1]
[20,"Trójnik Fi 110x90","szt",2]
[21,"Trójnik Fi 160x90","szt",2]
[22,"Trójnik Fi 160x110","szt",2]
[23,"Trójnik Fi 200x90","szt",1]
[24,"Trójnik Fi 200x110","szt",1]
[25,"Trójnik Fi 200x160","szt",1]
[26,"Trójnik Fi 225x90","szt",1]
[27,"Trójnik Fi 225x110","szt",1]
[28,"Trójnik Fi 225x160","szt",1]
[29,"Trójnik Fi 280x90","szt",2]
[30,"Trójnik Fi 315/110","szt",1]
[31,"Trójnik Fi 315/160","szt",1]
[32,"Trójnik Fi 315/225","szt",1]
[33,"Trójnik Fi 315/250","szt",1]
[34,"Trójnik Fi 315/280","szt",1]
[35,"Redukcja Fi 110x90","szt",2]
[36,"Redukcja Fi 160x90","szt",2]
[37,"Redukcja Fi 160x110","szt",2]
[38,"Redukcja Fi 200x160","szt",1]
[39,"Redukcja Fi 225x160","szt",1]
[40,"Redukcja Fi 225x200","szt",1]
[41,"Kolano Fi 90 kąt 90","szt",2]
[42,"Kolano Fi 110 kąt 90","szt",2]
[43,"Kolano Fi 160 kąt 90","szt",2]
[44,"Kolano Fi 225 kąt 90","szt",1]
[45,"Kolano Fi 280 kąt 90","szt",1]
[46,"Kolano fi 315 kąt 90","szt.",2]
[47,"Łuk Fi 90 kąt 45","szt",2]
[48,"Łuk Fi 110 kąt 45","szt",2]
[49,"Łuk Fi 160 kąt 45","szt",2]
[50,"Łuk Fi 200 kąt 45","szt",2]
[51,"Łuk Fi 225 kąt 45","szt",1]
[52,"Łuk Fi 280 kąt 45","szt",2]
[53,"Łuk Fi 90 kąt 30","szt",2]
[54,"Łuk Fi 110 kąt 30","szt",2]
[55,"Łuk Fi 160 kąt 30","szt",2]
[56,"Łuk Fi 200 kąt 30","szt",1]
[57,"Łuk Fi 225 kąt 30","szt",1]
[58,"Łuk Fi 280 kąt 30","szt",1]
[59,"Łuk fi 315 kąt 30","szt",1]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Mufy elektrooporowe SDR 11"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Mufa elektrooporowa Ø 90 ","szt",30]
[2,"Mufa elektrooporowa Ø 110 ","szt",50]
[3,"Mufa elektrooporowa Ø 160 ","szt",30]
[4,"Mufa elektrooporowa Ø 225 ","szt",3]
[5,"Mufa elektrooporowa Ø 250","szt",4]
[6,"Mufa elektrooporowa Ø 280 ","szt",2]
[7,"Mufa elektrooporowa Ø 315","szt",5]
[8,"Mufa elektrooporowa Ø 400","szt",4]
[9,"Mufa elektrooporowa Ø 450","szt",4]
[10,"Mufa elektrooporowa Ø 500","szt",4]
[11,"Mufa elektrooporowa Ø 630","szt",4]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Rury PVC-U ciśnieniowe do wody PN 10"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Fi 63","mb",12]
[2,"Fi 90 (l=6m)","mb",24]
[3,"Fi 110","mb",60]
[4,"Fi 160","mb",120]
[5,"Fi 225","mb",60]
[6,"Fi 280","mb",30]
[7,"Fi 315","mb",18]
[8,"Fi 450","mb",6]
[9,"Fi 500","mb",6]
[10,"Fi 630","mb",6]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Kształtki PVC-U do wody PN 10"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Nasuwka Fi 63","szt",5]
[2,"    „         Fi 90","szt",10]
[3,"    „         Fi 110","szt",15]
[4,"    „         Fi 160","szt",25]
[5,"    „         Fi 225","szt",5]
[6,"    „         Fi 280","szt",4]
[7,"    „         Fi 315","szt",4]
[8,"    „         Fi 450","szt",2]
[9,"    „         Fi 500","szt",2]
[10,"    „         Fi 630","szt",2]
[11,"Kolano Fi 63","Szt.",5]
[12,"Kolano Fi 90","szt",10]
[13,"    „      Fi 110","szt",20]
[14,"    „      Fi 160","szt",5]
[15,"    „      Fi 225","szt",10]
[16,"    „      Fi 280","szt",2]
[17,"    „..... Fi 315","szt",2]
[18,"Trójnik Fi 160","szt",1]
[19,"Łuk Fi 63 kąt 22","szt",5]
[20,"Łuk Fi 63 kąt 45","szt",4]
[21,"Łuk Fi 90 kąt 11","szt",2]
[22,"Łuk Fi 90 kąt 22","szt",1]
[23,"Łuk Fi 90 kąt 30","szt",2]
[24,"Łuk Fi 90 kąt 45","szt",2]
[25,"Łuk Fi 110 kąt 11","szt",2]
[26,"Łuk Fi 110 kąt 22","szt",2]
[27,"Łuk Fi 110 kąt 30","szt",2]
[28,"Łuk Fi 110 kąt 45","szt",5]
[29,"Łuk Fi 160 kąt 11","szt",2]
[30,"Łuk Fi 160 kąt 22","szt",2]
[31,"Łuk Fi 160 kąt 30","szt",2]
[32,"Łuk Fi 160 kąt 45","szt",4]
[33,"Łuk Fi 225 kąt 11","szt",5]
[34,"Łuk Fi 225 kąt 30","szt",2]
[35,"Łuk Fi 225 kąt 45","szt",2]
[36,"Łuk Fi 280 kąt 11","szt",2]
[37,"Łuk Fi 280 kąt 22","szt",2]
[38,"Łuk Fi 280 kąt 30","szt",2]
[39,"Łuk Fi 280 kąt 45","szt",2]
[40,"Łuk Fi 315 kąt 11","szt",1]
[41,"Łuk Fi 315 kąt 22","szt",1]
[42,"Łuk Fi 315 kąt 30","szt",1]
[43,"Łuk Fi 315 kąt 45","szt",1]
[44,"Redukcja Fi 90 x 75","szt",5]
[45,"Redukcja Fi 110 x 90","szt",5]
[46,"Redukcja Fi 160 x 90","szt",5]
[47,"Redukcja Fi 160 x 110","szt",5]
[48,"Redukcja Fi 200 x 160","szt",5]
[49,"Redukcja Fi 250 x 160","szt",5]
[50,"Redukcja Fi 280 x 250","szt",3]
[51,"Traper PVC  Fi 110","szt",5]
[52,"Traper PVC Fi 160","szt",8]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Rury PVC-U kanalizacyjne typ N SDR 41"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Fi 110 x 2000","szt",10]
[2,"Fi 110 x 3000","szt",6]
[3,"Fi 160","mb",300]
[4,"Fi 160 x 1000","szt",10]
[5,"Fi 160 x 2000","szt",30]
[6,"Fi 160 x 3000","szt",6]
[7,"Fi 200","mb",200]
[8,"Fi 200 x 2000","szt",5]
[9,"Fi 250","mb",60]
[10,"Fi 315","mb",60]
[11,"Fi 400","mb",18]
[12,"Fi 500","mb",12]
[13,"Fi 600","mb",12]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Rury PVC-U kanalizacyjne typ ciężki SDR 43"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Fi 160","mb",18]
[2,"Fi 200","mb",18]
[3,"Fi 300","mb",18]
[4,"Fi 400","mb",18]
[5,"Fi 500","mb",18]
[6,"Fi 630","mb",18]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Kształtki PVC-U kanalizacyjne typ N"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Trójnik Fi 110×100 kąt 45o","szt",10]
[2,"Trójnik Fi 160×100 kąt 45o","szt",1]
[3,"Trójnik Fi 160×160 kąt 45o","szt",1]
[4,"Trójnik Fi 200×110 kąt 45o","szt",1]
[5,"Trójnik Fi 200×160 kąt 45o","szt",1]
[6,"Trójnik Fi 200×200 kąt 45o","szt",1]
[7,"Trójnik Fi 110×100 kąt 90o","szt",1]
[8,"Trójnik Fi 160×100 kąt 90o","szt",1]
[9,"Trójnik Fi 160×160 kąt 90o","szt",1]
[10,"Trójnik Fi 200×110 kąt 90o","szt",1]
[11,"Trójnik Fi 200×160 kąt 90o","szt",1]
[12,"Trójnik Fi 200×200 kąt 90o","szt",1]
[13,"Kolano Fi 110 kąt 15o","szt",30]
[14,"Kolano Fi 160 kąt 15o","szt",10]
[15,"Kolano Fi 200 kąt 15o","szt",20]
[16,"Kolano Fi 250 kąt 15o","szt",20]
[17,"Kolano Fi 315 kąt 15o","szt",10]
[18,"Kolano Fi 400 kąt 15o","szt",5]
[19,"Kolano Fi 110 kąt 30o","szt",10]
[20,"Kolano Fi 160 kąt 30o","szt",10]
[21,"Kolano Fi 200 kąt 30o","szt",20]
[22,"Kolano Fi 250 kąt 30o","szt",10]
[23,"Kolano Fi 315 kąt 30o","szt",10]
[24,"Kolano Fi 400 kąt 30o","szt",10]
[25,"Kolano Fi 110 kąt 45o","szt",20]
[26,"Kolano Fi 160 kąt 45o","szt",10]
[27,"Kolano Fi 200 kąt 45o","szt",10]
[28,"Kolano Fi 250 kąt 45o","szt",10]
[29,"Kolano Fi 315 kąt 45o","szt",10]
[30,"Kolano Fi 400 kąt 45o","szt",10]
[31,"Kolano Fi 110 kąt 67o","szt",10]
[32,"Kolano Fi 160 kąt 67o","szt",10]
[33,"Kolano Fi 200 kąt 67o","szt",10]
[34,"Kolano Fi 110 kąt 90o","szt",5]
[35,"Kolano Fi 160 kąt 90o","szt",30]
[36,"Kolano Fi 200 kąt 90o","szt",5]
[37,"Kolano Fi 250 kąt 90o","szt",4]
[38,"Kolano Fi 315 kąt 90o","szt",4]
[39,"Kolano Fi 400 kąt 90o","szt",4]
[40,"Redukcja 110×160","szt",2]
[41,"Redukcja 200×160","szt",2]
[42,"Redukcja 250×200","szt",2]
[43,"Redukcja 315×250","szt",2]
[44,"Redukcja 400×315","szt",2]
[45,"Rewizja fi 100","szt",2]
[46,"Rewizja fi 160","szt",6]
[47,"Rewizja fi 200","szt",2]
[48,"Nasuwka Fi 110","szt",10]
[49,"Nasuwka Fi 160","szt",30]
[50,"Nasuwka Fi 200","szt",15]
[51,"Nasuwka Fi 250","szt",4]
[52,"Nasuwka Fi 300","szt",1]
[53,"Nasuwka Fi 400","szt",1]
[54,"Nasuwka Fi 500","szt",1]
[55,"Nasuwka Fi 600","szt",1]
[56,"Zasuwa burzowa PCV Fi 150","szt",4]
[57,"Zasuwa burzowa PCV Fi 200","szt",2]
[58,"Korek kan. PVC Fi 160","szt",3]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[]
[null,"Rury do renowacji sieci wodociągowej metodą ciasnopasowaną"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Fi 160","mb        ",100]
[2,"Fi 200","mb",100]
[3,"Fi 250","mb",100]
[4,"Fi 300","mb",100]
[5,"Fi 400","mb",100]
[6,"Fi 500","mb",100]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[]
[null,"Złącza elastyczne kanalizacji sanitarnej"]
["Lp.","Rodzaj asortymentu","Jednostka","Ilość jednostkowa","Cena jednostkowa","Wartość netto","Producent"]
[1,"Trójnik naprawczy dn 200","szt",5]
[2,"Trójnik naprawczy dn 250","szt",5]
[3,"Trójnik naprawczy dn 315","szt",5]
[4,"Złącza elastyczne Dn 100 ","szt",2]
[5,"Złącza elastyczne Dn 125","szt",1]
[6,"Złącza elastyczne Dn 150","szt",1]
[7,"Złącza elastyczne Dn 200","szt",5]
[8,"Złącza elastyczne Dn 220","szt",1]
[9,"Złącza elastyczne Dn 250","szt",2]
[10,"Złącza elastyczne Dn 270","szt",2]
[11,"Złącza elastyczne Dn 300","szt",5]
[12,"Złącza elastyczne Dn 455","szt",2]
[13,"Złącza elastyczne Dn 565","szt",2]
[14,"Złącza elastyczne Dn 690","szt",2]
[15,"Uniwersalne przyłącze siodłowe typ. 1 dn 160","szt",5]
[16,"Uniwersalne przyłącze siodłowe typ. 1 dn 200","szt",5]
[17,"Uniwersalne przyłącze siodłowe typ. 1 dn 250","szt",5]
[18,"Uniwersalne przyłącze siodłowe typ. 1 dn 315","szt",5]
[19,"Uniwersalne przyłącze siodłowe typ. 1 dn 400","szt",5]
[{"$nulls":4},"Razem:"]
[{"$nulls":4},"Ogółem:"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Podpis i pieczeć Wykonawcy:"]
[{"$nulls":5},"…………………………………………………………………"]